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说    明    书    摘    要

本实用新型公开了一种王草密植种植装置，包括固定架，所述固定架上前侧端部焊接有拖曳架，固定架前侧端部下方安装有联轴器，固定架上靠中间位置设有固定转盘，固定转盘上均匀固定有多个挖坑机构，固定转盘上中间位置焊接固定有蜗杆，固定转盘后侧的固定架上安装有种子斗，固定架下方安装有与种子斗相连通的下料管，下料管与种子斗相连接处安装有插板阀，蜗杆从壳体上的预留槽贯穿壳体，壳体内侧靠近预留槽位置设有弹性连接结构，蜗杆左侧的壳体内通过固定轴承套装固定有通过万向节与联轴器相传动连接的转轴。本实用新型提供一种王草密植种植装置，结构设置巧妙，且布局合理，该种植装置操作简单，种植效率高，非常适合王草的密集种植需求。
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一种王草密植种植装置，包括固定架（1），其特征在于，所述固定架（1）上前侧端部焊接有拖曳架（3），固定架（1）前侧端部下方安装有联轴器（4），固定架（1）上靠中间位置设有固定转盘（6），固定转盘（6）上均匀固定有多个挖坑机构，固定转盘（6）上中间位置焊接固定有蜗杆（14），固定转盘（6）后侧的固定架（1）上安装有种子斗（2），固定架（1）下方安装有与种子斗（2）相连通的下料管（7），下料管（7）与种子斗（2）相连接处安装有插板阀，所述固定架（1）上底部位置还固定有壳体（13），蜗杆（14）从壳体（13）上的预留槽（18）贯穿壳体（13），壳体（13）内侧靠近预留槽（18）位置设有弹性连接结构（16），蜗杆（14）左侧的壳体（13）内通过固定轴承（23）套装固定有通过万向节与联轴器（4）相传动连接的转轴（19），壳体（13）内的转轴（19）上固定有与蜗杆（14）相啮合传动的蜗轮（21），转轴（19）上还固定有圆形的固定块（22），蜗杆（14）上对应固定块（22）位置均匀设有数量与挖坑机构数量相同的凸块（15），蜗杆（14）上远离固定转盘（6）一端固定有连接杆（20），连接杆（20）与插板阀的插板相固定连接。

根据权利要求1所述的一种王草密植种植装置，其特征在于，所述挖坑机构包括与固定转盘（6）相固定连接的端部成逆时针弧形弯曲的挖坑勺（5）。

根据权利要求2所述的一种王草密植种植装置，其特征在于，靠近所述固定转盘（6）位置的蜗杆（14）外侧套有套管（12），套管（12）上固定有支吊架（11），支吊架（11）顶部与固定架（1）相固定连接。

根据权利要求1所述的一种王草密植种植装置，其特征在于，所述弹性连接结构（16）包括固定于壳体（13）内壁上的固定框（24），固定框（24）内侧设有限位槽（25），限位槽（25）内设有移动轴承（17），所述蜗杆（14）与移动轴承（17）相套装固定，限位槽（25）内右侧壁上固定有弹簧（26），弹簧（26）另一端固定于抵接板（27）上，抵接板（27）为弧形结构设置且与移动轴承（17）相抵接。

根据权利要求1所述的一种王草密植种植装置，其特征在于，所述下料管（7）后侧的固定架（1）上底部焊接有固定板（9），固定板（9）上底部通过螺栓固定有刮土板（8）。

根据权利要求5所述的一种王草密植种植装置，其特征在于，所述固定架（1）上后端底部位置固定有中空的压土辊（10）。

一种王草密植种植装置

技术领域

    本实用新型涉及种植设备技术领域，具体是一种王草密植种植装置。

背景技术

皇竹草是禾本科、狼尾草属多年生直立丛生的禾本科草本植物，外型及生长类似甘蔗。生长拔高节多，节间较脆嫩，节实较小，下部的节较长而上部的节相对较短，每节着生一个腋芽并由叶片包裹。株高可达5米以上，中下部的茎节能生出气根，上部的茎能长出分枝，每节着生一个腋芽并由叶片包裹。草叶如线型，叶姿弯常披垂，叶的背面有形状如针的白色短毛绒。圆锥花序，淡黄色，籽粒较小。1999年5月中国国家计委、科技部、农业部在四川成都举行的长江中、上游土地水土保持会议上将皇竹草列为水土保持，治理荒坡、生态建设、种草养畜的主推草。皇竹草是一种高产、优质的刈割型饲草，可用于喂牛、羊等草食性牲畜和禽类、鱼类。

目前王草在种植时依旧对传统人工种植依赖程度大，同时由于王草的密集种植规划，在人工进行种植时不仅每亩劳动强度大，同时种植效果也不满意，不利于王草的种植生产。因此我们提出一种王草密植种植装置。
实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种王草密植种植装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种王草密植种植装置，包括固定架，所述固定架上前侧端部焊接有拖曳架，固定架前侧端部下方安装有联轴器，固定架上靠中间位置设有固定转盘，固定转盘上均匀固定有多个挖坑机构，固定转盘上中间位置焊接固定有蜗杆，固定转盘后侧的固定架上安装有种子斗，固定架下方安装有与种子斗相连通的下料管，下料管与种子斗相连接处安装有插板阀，所述固定架上底部位置还固定有壳体，蜗杆从壳体上的预留槽贯穿壳体，壳体内侧靠近预留槽位置设有弹性连接结构，蜗杆左侧的壳体内通过固定轴承套装固定有通过万向节与联轴器相传动连接的转轴，壳体内的转轴上固定有与蜗杆相啮合传动的蜗轮，转轴上还固定有圆形的固定块，蜗杆上对应固定块位置均匀设有数量与挖坑机构数量相同的凸块，蜗杆上远离固定转盘一端固定有连接杆，连接杆与插板阀的插板相固定连接。

作为本实用新型的进一步方案：所述挖坑机构包括与固定转盘相固定连接的端部成逆时针弧形弯曲的挖坑勺，在地面挖出种子的预埋坑。

作为本实用新型的再进一步方案：靠近所述固定转盘位置的蜗杆外侧套有套管，套管上固定有支吊架，支吊架顶部与固定架相固定连接。

作为本实用新型的再进一步方案：所述弹性连接结构包括固定于壳体内壁上的固定框，固定框内侧设有限位槽，限位槽内设有移动轴承，所述蜗杆与移动轴承相套装固定，限位槽内右侧壁上固定有弹簧，弹簧另一端固定于抵接板上，抵接板为弧形结构设置且与移动轴承相抵接。

作为本实用新型的再进一步方案：所述下料管后侧的固定架上底部焊接有固定板，固定板上底部通过螺栓固定有刮土板，将后方的土刮平并将土覆盖在种子坑上，确保种子生长。

作为本实用新型的再进一步方案：所述固定架上后端底部位置固定有中空的压土辊，将土进一步压实，避免浮土被雨水冲刷露出种子，影响种子生产的情况发生。
与现有技术相比，本实用新型的优点在于以下几个方面：

本实用新型中，通过转动的固定转盘使挖坑勺在转动时主动接触地面将地面挖出种子的预埋坑，然后由农业拖拉机带动移动的同时进行覆土以及压土，整个种植流程简单快速，与农业拖拉机相匹配工作，大幅度减低了人力负担，种植更加高效快捷。

本实用新型中，蜗杆与蜗轮相啮合传动的同时，蜗杆上的凸块抵至转轴上的固定块时，由于相互挤压，迫使蜗杆进行横向的移动，在蜗杆移动的同时带动种子斗的插板阀打开，使得每挖一个种子坑即落下一次种子，种子种植精确，一体式运动，节省了动力输出，同时方便了种植，解决了误开种子斗导致种子浪费的情况发生。

本实用新型中，该种植装置操作简单，种植效率高，非常适合王草的密集种植需求。
附图说明

图1为一种王草密植种植装置的侧视图。

图2为一种王草密植种植装置中壳体的结构示意简图。

图3为一种王草密植种植装置中弹性连接结构的结构示意简图。

图中：1、固定架；2、种子斗；3、拖曳架；4、联轴器；5、挖坑勺；6、固定转盘；7、下料管；8、刮土板；9、固定板；10、压土辊；11、支吊架；12、套管；13、壳体；14、蜗杆；15、凸块；16、弹性连接结构；17、移动轴承；18、预留槽；19、转轴；20、连接杆；21、蜗轮；22、固定块；23、固定轴承；24、固定框；25、限位槽；26、弹簧；27、抵接板。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1～3，一种王草密植种植装置，包括固定架1，所述固定架1上前侧端部焊接有拖曳架3，在进行种植前与现有的农业拖拉机进行固定，由拖拉机拖曳前进，固定架1下方安装有联轴器4，用于与农业拖拉机的变速箱输出轴进行连接，在拖拉机前进时提供动力输出，固定架1上靠中间位置设有固定转盘6，固定转盘6上均匀固定有多个挖坑勺5，挖坑勺5呈逆时针弧形弯曲设置，固定转盘6上中间位置焊接固定有蜗杆14，靠近固定转盘6位置的蜗杆14外侧套有套管12，套管12上固定有支吊架11，支吊架11顶部与固定架1相固定连接，固定转盘6后侧的固定架1上安装有种子斗2，固定架1下方安装有与种子斗2相连通的下料管7，下料管7与种子斗2相连接处安装有插板阀（图例中未画出），下料管7后侧的固定架1上底部焊接有固定板9，固定板9上底部通过螺栓固定有刮土板8，所述固定架1上后端底部位置固定有中空的压土辊10；

所述固定架1上底部位置还固定有壳体13，蜗杆14从壳体13上的预留槽18贯穿壳体13，壳体13内侧靠近预留槽18位置设有弹性连接结构16，蜗杆14左侧的壳体13内通过固定轴承23套装固定有通过万向节与联轴器4相传动连接的转轴19，壳体13内的转轴19上固定有于蜗杆14相啮合传动的蜗轮21，转轴19上还固定有圆形的固定块22，蜗杆14上对应固定块22位置均匀设有数量与挖坑勺5数量相同的凸块15，蜗杆14上远离固定转盘6一端固定有连接杆20，连接杆20与插板阀的插板相固定连接；

所述弹性连接结构16包括固定于壳体13内壁上的固定框24，固定框24内侧设有限位槽25，限位槽25内设有移动轴承17，所述蜗杆14与移动轴承17相套装固定，限位槽25内右侧壁上固定有弹簧26，弹簧26另一端固定于抵接板27上，抵接板27为弧形结构设置且与移动轴承17相抵接。

本实用新型的工作原理是：本实用新型提供一种王草密植种植装置，结构设置巧妙，且布局合理，种植前先将拖曳架3与农业拖拉机尾部进行固定，将联轴器4与拖拉机的变速箱输出轴相连接，然后将王草种子加入种子斗2内，种植时农业拖拉机拖曳固定架1前进，前进时拖拉机输出轴通过联轴器4将输出动力传递至转轴19上使其转动，转轴19转动通过蜗杆蜗轮结构带动壳体13上的蜗杆14转动，蜗杆14进而带动固定转盘6转动，固定转盘6上的挖坑勺5转动时接触地面将地面挖出种子的预埋坑，当蜗杆14上的凸块15跟随蜗杆14转动抵至转轴19上的固定块22时，由于其结构凸出迫使蜗杆14向前横向移动，蜗杆14移动时通过连接杆20将种子斗2上的插板阀的插板拉出，种子从种子斗2内落入下料管7内，进而落到地面挖出的种子预埋坑内，当凸块15位置转过时，弹簧26回复形变推挤移动轴承17移动，使蜗杆14继续与蜗轮21相抵接啮合进而转动，固定架1继续移动后方的刮土板8将土刮起覆盖在坑上填平，最后由压土辊10将表层土压实。
上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明，但是本专利并不限于上述实施方式，在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。
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