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	（54）实用新型名称
     一种骨料防结块的装置
	


	（57）摘要
     本实用新型公开了一种骨料防结块的装置，其包括：用于起支撑作用的支架；用于防止骨料结块的滚筒；用于驱动滚筒转动的电机；所述滚筒和电机均设置在支架上，所述滚筒上设置有多个漏液孔。本实用新型中的骨料防结块的装置可在滚筒转动时利用漏液孔将骨料表面多余的化学试剂进行排出，有效防止骨料结块。而且装置在工作过程中既不损坏骨料，又不影响骨料的化学反应，同时还具有具有构造简单、造价低、耗能小和操作简便等优点。
	



	权 利 要 求 书


1.一种骨料防结块的装置，其特征在于，包括：
用于起支撑作用的支架；
用于防止骨料结块的滚筒；
用于驱动滚筒转动的电机；
所述滚筒和电机均设置在支架上，所述滚筒上设置有多个漏液孔；
所述滚筒包括上筒体、下筒体和一对底板，所述上筒体和下筒体的形状均为中空的半圆柱状，且上筒体和下筒体上均设置有多个漏液孔，一对底板的形状均为圆形，且一对底板分别固定在下筒体的两端并与下筒体之间形成装料槽，所述上筒体与下筒体之间转动连接以使上筒体转动时打开/关闭装料槽；
所述上筒体的一侧边与下筒体的一侧边之间设置有铰链。
2.根据权利要求1所述的一种骨料防结块的装置，其特征在于，所述骨料防结块的装置还包括与滚筒固定的滚轴，所述支架上设置有电机安装板和一对分别位于滚筒两端的安装轴承，所述滚轴穿过滚筒且滚轴的两端分别设置在一对安装轴承内，所述电机安装在电机安装板上，且电机的转轴与滚轴固定联接。
3.根据权利要求1所述的一种骨料防结块的装置，其特征在于，所述上筒体的另一侧边和下筒体的另一侧边之间设置有扣锁。
4.根据权利要求1所述的一种骨料防结块的装置，其特征在于，所述支架上设置有用于限制滚筒转动的限位装置。
5.根据权利要求4所述的一种骨料防结块的装置，其特征在于，所述限位装置包括限位凸起和限位挡条，所述限位挡条套设在限位凸起外并与限位凸起滑动连接，所述限位凸起与支架固定连接，所述限位挡条上设置有形状与限位凸起对应的移动槽，且所述移动槽的截面形状为T形，所述滚筒上设置有与滚筒的轴线平行的限位挡边。
6.根据权利要求1所述的一种骨料防结块的装置，其特征在于，所述支架上设置有用于防止液体溅出的挡板。
7.根据权利要求1所述的一种骨料防结块的装置，其特征在于，所述漏液孔为圆孔，且漏液孔的直径小于5mm。


	说 明 书


一种骨料防结块的装置
技术领域
本实用新型涉及再生骨料技术领域，特别涉及一种骨料防结块的装置。
背景技术
再生粗骨料，是现代绿色建筑材料中使用最为广泛的材料之一。再生骨料混凝土的使用实现了当代建筑资源环境的可持续发展。但再生骨料混凝土所使用的再生粗骨料需经过一定的物理、化学处理才可投入使用。而对再生粗骨料表面进行化学增强是一种常用方法，但由于化学试剂的作用往往易使骨料之间发生粘结，对新拌制混凝土性能产生直接影响，并且会显著影响混凝土结构的后期工作性能。因此在骨料处理阶段，有必要防止骨料的粘结。
现有防止骨料粘结的处理方法包括使用盐析重结晶防结块装置进行处理，且该方法主要是：通过螺旋叶片对料腔内的重结晶产物进行均化，并通过恒温恒湿箱保证湿度，从而防止产物结块。然而该方法主要是适用于小颗粒及粉末的防结块方法。而且除主体的防结块装置外，为了防止产品吸湿结块及生产优质产品，一般还包含恒温恒湿系统、多级筛分系统、鼓风机以及防尘装置，使得防结块装置的整体结构复杂、造价高、耗能大，不适合于实验室科研使用；而且，螺旋扇叶旋转时易使再生骨料产生裂缝，降低骨料质量；同时，现有装置中密闭的料腔内不能过滤掉骨料表面多余的化学试剂。
因而现有技术还有待改进和提高。
实用新型内容
鉴于上述现有技术的不足之处，本实用新型的目的在于提供一种骨料防结块的装置，其不仅结构简单可靠，且可以在不影响骨料化学改性的同时有效防止骨料结块。
为了达到上述目的，本实用新型采取了以下技术方案：
一种骨料防结块的装置，包括：
用于起支撑作用的支架；
用于防止骨料结块的滚筒；
用于驱动滚筒转动的电机；
所述滚筒和电机均设置在支架上，所述滚筒上设置有多个漏液孔。
所述的骨料防结块的装置中，所述骨料防结块的装置还包括与滚筒固定的滚轴，所述支架上设置有电机安装板和一对分别位于滚筒两端的安装轴承，所述滚轴穿过滚筒且滚轴的两端分别设置在一对安装轴承内，所述电机安装在电机安装板上，且电机的转轴与滚轴固定联接。
所述的骨料防结块的装置中，所述滚筒包括上筒体、下筒体和一对底板，所述上筒体和下筒体的形状均为中空的半圆柱状，且上筒体和下筒体上均设置有多个漏液孔，一对底板的形状均为圆形，且一对底板分别固定在下筒体的两端并与下筒体之间形成装料槽，所述上筒体与下筒体之间转动连接以使上筒体转动时打开/关闭装料槽。
所述的骨料防结块的装置中，所述上筒体的一侧边与下筒体的一侧边之间设置有铰链。
所述的骨料防结块的装置中，所述上筒体的另一侧边和下筒体的另一侧边之间设置有扣锁。
所述的骨料防结块的装置中，所述支架上设置有用于限制滚筒转动的限位装置。
所述的骨料防结块的装置中，所述限位装置包括限位凸起和限位挡条，所述限位挡条套设在限位凸起外并与限位凸起滑动连接，所述限位凸起与支架固定连接，所述限位挡条上设置有形状与限位凸起对应的移动槽，且所述移动槽的截面形状为T形，所述滚筒上设置有与滚筒的轴线平行的限位挡边。
所述的骨料防结块的装置中，所述支架上设置有用于防止液体溅出的挡板。
所述的骨料防结块的装置中，所述漏液孔为圆孔，且漏液孔的直径小于5mm。
相较于现有技术，本实用新型提供的一种骨料防结块的装置，其包括：用于起支撑作用的支架；用于防止骨料结块的滚筒；用于驱动滚筒转动的电机；所述滚筒和电机均设置在支架上，所述滚筒上设置有多个漏液孔。本实用新型中的骨料防结块的装置可在滚筒转动时利用漏液孔将骨料表面多余的化学试剂进行排出，有效防止骨料结块。而且装置在工作过程中既不损坏骨料，又不影响骨料的化学反应，同时还具有具有构造简单、造价低、耗能小和操作简便等优点。
附图说明
图1为本实用新型提供的一种骨料防结块装置的较佳实施例的结构示意图；
图2为本实用新型提供的一种骨料防结块装置中支架的较佳实施例的结构示意图；
图3为本实用新型提供的一种骨料防结块装置中滚筒的较佳实施例的结构示意图；
图4为本实用新型提供的一种骨料防结块装置中限位装置的较佳实施例的结构示意图。
具体实施方式
本实用新型提供一种骨料防结块的装置，其不仅结构简单可靠，且可以在不影响骨料化学改性的同时有效防止骨料结块。为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。
请参阅图1，为本实用新型提供的一种骨料防结块装置的较佳实施例的结构示意图，所述骨料防结块装置包括：
用于起支撑作用的支架10；
用于防止骨料结块的滚筒20；
用于驱动滚筒20转动的电机30；
所述滚筒20和电机30均设置在支架10上，所述滚筒20上设置有多个漏液孔21。
在骨料处理阶段，首先将经过化学试剂处理后的骨料装入滚筒20中，然后打开电机30，使电机30驱动滚筒20转动，滚筒20内的骨料在转动时通过多个漏液孔21将化学试剂甩出，既能过滤掉多余的化学试剂又不影响骨料的化学改性，最终防止骨料结块。并且，此过程中无需通过螺旋扇叶转动，因此不会对再生骨料造成损伤。
同时，混凝土再生骨料的直径一般为5mm-10mm，故为了防止骨料脱出，漏液孔21设置为直径5mm以下的圆孔，且漏液孔21均匀且密集的排列在滚筒20上，保证滚筒20具有良好的漏液效果。
具体的，请参阅图2，所述骨料防结块的装置还包括与滚筒20固定的滚轴40，所述支架10上设置有电机安装板11和一对分别位于滚筒20两端的安装轴承12，所述滚轴40穿过滚筒20且滚轴40的两端分别设置在一对安装轴承12内，所述电机30安装在电机安装板11上，且电机30的转轴与滚轴40（通过联轴器）固定联接。其中，电机30工作时，电机30的转轴带动滚轴40转动，而滚轴40又可带动滚筒20从而实现滚筒20的转动。
更具体的，请参阅图3，所述滚筒20包括上筒体22、下筒体23和一对底板24，所述上筒体22和下筒体23的形状均为中空的半圆柱状，且上筒体22和下筒体23上均设置有多个漏液孔21，一对底板24的形状均为圆形，且一对底板24分别固定在下筒体23的两端并与下筒体23之间形成装料槽50，所述上筒体22与下筒体23之间转动连接以使上筒体22转动时打开/关闭装料槽50。
其中，滚轴40穿过一对底板24并对整个滚筒20起到起到支撑作用。上筒体22转动并打开装料槽50时，可以往装料槽50内放入经过化学试剂处理后的骨料；上筒体22转动并关闭装料槽50时，经过化学试剂处理后的骨料被限制在上筒体22和下筒体23内，可随着上筒体22和下筒体23一起转动。
较佳的，所述上筒体22的一侧边与下筒体23的一侧边之间设置有铰链25（或称合页）。通过铰链25，可连接上筒体22和下筒体23并使两者能相对转动。并且，所述上筒体22的另一侧边和下筒体23的另一侧边之间设置有扣锁26。通过扣锁26，能使上筒体22的另一侧边和下筒体23的另一侧边之间固定连接，限制上筒体22和下筒体23之间的相对转动，防止骨料洒出。值得一提的是，对于铰链25和扣锁26的结构，本领域技术人员可以根据实际需要进行选择或设计，本实用新型对此不做赘述。
进一步的，所述支架10上设置有用于限制滚筒20转动的限位装置（图1-图3中未示出）。所述限位装置可以在电机30未工作时，对滚筒20的位置进行限制，即限制滚筒20转动，方便操作者打开上筒体22并往下筒体23内加入骨料。
请参阅图4，在优选的实施例中，所述限位装置包括限位凸起27和限位挡条28，所述限位挡条28套设在限位凸起27外并与限位凸起27滑动连接，所述限位凸起27与支架10固定连接，所述限位挡条上设置有形状与限位凸起27对应的移动槽281，且所述移动槽281的截面形状为T形，所述滚筒20上设置有与滚筒20的轴线平行的限位挡边29。
其中，限位凸起27是截面为T形的圆柱凸起，且限位凸起27的尺寸与移动槽281的尺寸对应；所述限位挡条为方向与滚筒20的轴线方向平行的长条，其固定在滚筒20的表面上或与滚筒20一体成型（该处可不设置漏液孔21）。限位挡条可以通过限位凸起27与移动槽的配合，使得限位挡条28在限位凸起27上滑动以及转动。并且，为了实现对滚筒20更好的支撑，所述限位装置可以设置为多个且对称设置在滚筒20两边的支架10上。
当操作人员需要固定滚筒20并加入骨料时，移动限位挡条28并使得其一端移至限位挡边29的下方，可使得限位挡条28的一端支撑限位挡边29，滚筒20不会往下转动，方便操作人员加入骨料；当操作人员装完骨料，并需要启动电机30时，可移动并转动限位挡条28，使得限位挡条28离开限位挡边29并转至与支架10平齐，防止限位挡条28影响滚筒20的转动。
此外，因滚筒20旋转过程中会甩出化学试剂，为了避免甩溅到操作人员或其余部位，可在所述支架10上设置用于防止液体溅出的挡板（图中未示出）。当然，所述挡板还可设置为可拆卸的结构，可以根据需要安装到支架10上或从支架10上取下。
为了更好的理解本实用新型，以下对本实用新型提供的骨料防结块的装置的工作流程进行详细描述：
（1）骨料入料：将扣锁26打开，转动上筒体22并打开装料槽50，将浸泡在化学试剂中一定时间的再生骨料均匀的倒入装料槽50内，关合上筒体22，并扣上扣锁26；
（2）骨料反应：打开电机30，滚筒20滚动的过程会通过漏液孔21滤掉多余化学试剂，并带动骨料翻滚，骨料翻滚的过程中表面的化学试剂慢慢硬化；
（3）骨料出料：待骨料反应充分后，关闭电机30，打开扣锁26，将骨料倒出；
（4）通过以上步骤所得到的改性骨料，既反应充分不结块，表面还无多余化学试剂，对改性的骨料质量大大提升。
综上所述，本实用新型提供了一种骨料防结块的装置，其包括：用于起支撑作用的支架；用于防止骨料结块的滚筒；用于驱动滚筒转动的电机；所述滚筒和电机均设置在支架上，所述滚筒上设置有多个漏液孔。本实用新型中的骨料防结块的装置可在滚筒转动时利用漏液孔将骨料表面多余的化学试剂进行排出，有效防止骨料结块。而且装置在工作过程中既不损坏骨料，又不影响骨料的化学反应，同时还具有具有构造简单、造价低、耗能小和操作简便等优点。
可以理解的是，对本领域普通技术人员来说，可以根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，而所有这些改变或替换都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。
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