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（73）专利权人 [深圳大学]

地址 广东省深圳市南山区南海大道3688号

（72）发明人 [黄海明, 卓煜凡]

（74）专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事务所（普通合伙）

      代理人 [宗继颖]
	

	（54）实用新型名称
     一种气囊型束腰带
	


	（57）摘要
     本实用新型公开了一种气囊型束腰带，包括束腰带本体，设置在所述束腰带本体一端的第一弹性粘贴部以及设置在所述束腰带本体另一端的第二弹性粘贴部，所述第一弹性粘贴部与所述第二弹性粘贴部用于连接所述束腰带本体的两端；所述气囊型束腰带还包括设置在所述束腰带本体中部的气囊以及与所述气囊连接的气压控制器，所述气囊上设置有多个凸起气腔本实用新型中，在束腰带本体上设置气囊，以气囊作为束腰带使用时的支撑，并在气囊上设置凸出气腔，提供塑形功能，相对于钢骨作为支撑的束腰带，重量更轻，且不会产生金属疲劳，可靠性高。
	



	权 利 要 求 书


1.一种气囊型束腰带，其特征在于，所述气囊型束腰带包括：束腰带本体；设置在所述束腰带本体一端的第一弹性粘贴部以及设置在所述束腰带本体另一端的第二弹性粘贴部，所述第一弹性粘贴部与所述第二弹性粘贴部用于连接所述束腰带本体的两端；所述气囊型束腰带还包括设置在所述束腰带本体中部的气囊以及与所述气囊连接的气压控制器，所述气囊上设置有多个凸起气腔。
2.根据权利要求1所述的气囊型束腰带，其特征在于，所述束腰带本体包括三层，分别为使用时接触人体的内层、使用时远离人体的外层以及位于所述内层和所述外层之间的中间层，所述气囊位于所述内层与所述中间层之间。
3.根据权利要求2所述的气囊型束腰带，其特征在于，所述外层为塑形乳胶面料层，所述中间层为棉质布料层，所述内层为吸汗面料层。
4.根据权利要求1所述的气囊型束腰带，其特征在于，所述气囊型束腰带还包括气管，所述气囊通过所述气管与所述气压控制器连接。
5.根据权利要求4所述的气囊型束腰带，其特征在于，所述气囊包括自锁气口，所述气囊在所述自锁气口处与所述气管形成可拆卸式连接。
6.根据权利要求1所述的气囊型束腰带，其特征在于，所述气压控制器包括微处理器、分别与所述微处理器电连接的按键板、气泵以及气压检测装置。
7.根据权利要求6所述的气囊型束腰带，其特征在于，所述按键板上设置有气压调节按键以及电源键。
8.根据权利要求6所述的气囊型束腰带，其特征在于，所述气压控制器还包括显示屏，所述显示屏与所述微处理器电连接。
9.根据权利要求1所述的气囊型束腰带，其特征在于，所述气腔为长条形，各个所述气腔的长边分别与所述束腰带本体的长边垂直。
10.根据权利要求1所述的气囊型束腰带，其特征在于，各个所述气腔之间的距离相等。


	说 明 书


一种气囊型束腰带
技术领域
本实用新型涉及束腰带技术领域，尤其涉及一种气囊型束腰带。
背景技术
束腰带是常见的健身运动器材，当前市面上的束腰带多以可定型钢骨为支撑部件，而这种产品的缺陷在于支撑定型用的钢骨在重量上会带来较大的身体负担，且在多次使用后会出现金属疲劳，失去定型功能，发生断裂、生锈问题。
因此，现有技术还有待改进和发展。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述缺陷，提供一种气囊型束腰带，旨在解决现有技术中束腰带采用钢骨作为支撑部件而导致的重量重、可靠性低的问题。
本实用新型的技术方案如下：
一种气囊型束腰带，其中，所述气囊型束腰带包括：束腰带本体；设置在所述束腰带本体一端的第一弹性粘贴部以及设置在所述束腰带本体另一端的第二弹性粘贴部，所述第一弹性粘贴部与所述第二弹性粘贴部用于连接所述束腰带本体的两端；所述气囊型束腰带还包括设置在所述束腰带本体中部的气囊以及与所述气囊连接的气压控制器，所述气囊上设置有多个凸起气腔。
所述的气囊型束腰带，其中，所述束腰带本体包括三层，分别为使用时接触人体的内层、使用时远离人体的外层以及位于所述内层和所述外层之间的中间层，所述气囊位于所述内层与所述中间层之间。
所述的气囊型束腰带，其中，所述外层为塑形乳胶面料层，所述中间层为棉质布料层，所述内层为吸汗面料层。
所述的气囊型束腰带，其中，所述气囊型束腰带还包括气管，所述气囊通过所述气管与所述气压控制器连接。
所述的气囊型束腰带，其中，所述气囊包括自锁气口，所述气囊在所述自锁气口处与所述气管形成可拆卸式连接。
所述的气囊型束腰带，其中，所述气压控制器包括微处理器、分别与所述微处理器电连接的按键板、气泵以及气压检测装置。
所述的气囊型束腰带，其中，所述按键板上设置有气压调节按键以及电源键。
所述的气囊型束腰带，其中，所述气压控制器还包括显示屏，所述显示屏与所述微处理器电连接。
所述的气囊型束腰带，其中，所述气腔为长条形，各个所述气腔的长边分别与所述束腰带本体的长边垂直。
所述的气囊型束腰带，其中，各个所述气腔之间的距离相等。
本实用新型的技术效果：本实用新型提供的束腰带，在束腰带本体上设置气囊，以气囊作为束腰带使用时的支撑，并在气囊上设置凸出气腔，提供塑形功能，相对于钢骨作为支撑的束腰带，重量更轻，且不会产生金属疲劳，可靠性高。
附图说明
图1是本实用新型提供的气囊型束腰带的整体结构示意图；
图2是本实用新型提供的气囊型束腰带的气压控制器的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚、明确，以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。
请参阅图1，图1是本实用新型提供的一种气囊型束腰带的整体结构图。
如图1所示，本实用新型提供的一种气囊型束腰带包括束腰带本体100，所述束腰带本体100的一端设置有第一弹性粘贴部110，另一端设置有第二弹性粘贴部120，所述第一弹性粘贴部110与所述第二弹性粘贴部120用于连接所述气囊型束腰带的两端，当用户使用所述气囊型束腰带，将其围绕在腰上时，所述第一弹性粘贴部110与所述第二弹性粘贴部120的粘贴有效面能够重合并接触，将所述束腰带本体100的两端连接起来，使得所述气囊型束腰带能够固定在用户的腰部，所述第一弹性粘贴部110与所述第二弹性粘贴部120具有弹性，这样，可以在佩戴时根据用户的腰围调节所述气囊型束腰带的长度，使得所述气囊型束腰带能够适用于不同体型的用户。
所述气囊型束腰带还包括设置在所述束腰带本体中部的气囊130，所述气囊130上设置有多个凸起气腔140，所述气腔140与所述气囊相连通，在向所述气囊130内充入气体使得所述气囊130内产生气压后，所述气囊130能够为所述气囊型束腰带提供支撑，在向所述气囊130内充入足够多的气体后，所述气腔140内也产生一定的气压，所述气腔140凸出于所述气囊130表面，将所述气囊型束腰带围绕在腰部后，所述气腔140内能够向腰部产生压力，产生塑形的作用。很明显地，本实施例提供的气囊型束腰带，使用气囊作为束腰带使用时的支撑，并在气囊上设置凸出气腔，提供塑形功能，重量更轻，也不存在金属疲劳的缺点，可靠性更高。
在一种可能的实现方式中，所述束腰带本体100包括三层，分别为使用时接触人体的内层、使用时远离人体的外层以及位于所述内层和所述外层之间的中间层，所述气囊130位于所述内层与所述中间层之间，这样，所述内层能够为所述气囊130提供保护，防止所述气囊130在使用时产生磨损导致漏气失效，同时，在使用所述气囊型束腰带时，所述气囊130以及所述气囊130上的所述气腔140与用户的腰部之间只隔着一层，不会影响所述气囊130以及所述气腔140内的气体对用户的压力，保证所述气囊130以及所述气腔140带来的塑形效果。优选地，所述气腔140为长条形，各个所述气腔140的长边分别与所述束腰带本体100的长边垂直，这样，当所述气囊型束腰带围绕在腰上时，各个所述气腔140均为竖向(与用户身体站立方向一致)，为所述气囊型束腰带提供竖直方向上的支撑。在一种可能的实现方式中，各个所述气腔140之间的距离相等，进一步使得所述气囊型束腰带向腰部施加的压力更均匀。
优选地，所述外层为塑形乳胶面料层，具备弹性，所述中间层为棉质布料层，所述内层为吸汗面料层，更加亲肤，提高所述气囊型束腰带的使用触感。
所述气囊型束腰带还包括气压控制器150，所述气压控制器150与所述气囊130相连接，所述气囊型束腰带还包括气管160，所述气囊130通过所述气管160与所述气压控制器150相连接，所述气压控制器150用于调节所述气囊130内的气压，进而调节所述气囊130对用户腰部产生的压力，产生不同的塑形效果。
在一种可能的实现方式中，所述气囊130与所述气压控制器150为可拆卸式连接，具体地，所述气囊130包括自锁气口131，所述自锁气口131具备自锁功能，在所述气囊130与外部的气压存在差异时，所述自锁气口131可以防止所述气囊130内的气体流出。所述气囊130在所述自锁气口131处与所述气管160形成可拆卸式连接，这样，当通过所述气压控制器150对所述气囊130内的气压进行调节后，可以将所述气管160从所述自锁气口131处拔出，所述自锁气口131能够防止所述气囊130内的气体泄露，所述气囊130内能够保持一定的气压，这样，在调节完所述气囊130内的气压后，可以将所述气压控制器150拆下，避免了所述气压控制器150对所述气囊式束腰带的使用带来不便。
所述气压控制器150的结构如图2所示，所述气压控制器150包括微处理器151以及分别与所述微处理器151电连接的按键板152、气泵153以及气压检测装置154，所述按键板152用于接收用户的操作指令并发送相应的信号至所述微处理器151，所述气压检测装置154用于检测所述气囊130内的气压并反馈至所述微处理器151，所述微处理器151用于根据所述按键板152发送的信号以及所述气压检测装置反馈的气压信息控制所述气泵153进行充放气。
具体地，所述按键板152上设置有气压调节按键1521以及电源键1522，在一种可能的实现方式中，所述气压调节按键1521有两个，分别为气压增加键和气压降低键，用户可以操作所述气压调节按键1521调节并设置目标气压，所述电源键1522用于开闭所述气压控制器150的电源以及用于确定目标气压。
在一种可能的实现方式中，所述气压控制器150还包括显示屏155，所述显示屏155与所述微处理器151电连接，用于显示所述气囊型束腰带的各种状态信息，例如工作模式、目标气压值、实际气压值等。可选地，所述气压控制器150还包括电池156，所述电池156于所述气压控制器150上的其他部件均电连接，为其他部件提供工作所需电力，这样，所述气压控制器150不用连接外部电源，方便用户随地使用所述气囊型束腰带。
所述气囊型束腰带的工作流程可以如下：用户长按所述电源键1522开启所述气压控制器150的电源，所述显示屏155上显示所述气囊型束腰带的默认目标气压值或上次使用时的目标气压值，用户短按所述电源键1522对所述显示屏155上的目标气压值进行确认或短按所述气压调节按键1521对目标气压值进行调节，所述显示屏155上相应显示调节后的目标气压值后用户短按所述电源键1522对所述显示屏155上调节后的目标气压值进行确认，所述微处理器151根据所述目标气压值控制所述气泵153对所述气囊130进行充放气，在充放气过程中，所述显示屏155上同时显示气压检测装置154实时检测到的所述气囊130内的气压。在所述气囊130内的气压达到用户要求后，用户可以关闭所述气压控制器150的电源，将所述气管160从所述气囊130的所述自锁气口131处拔出。
综上所述，本实用新型提供的一种气囊型束腰带，在束腰带本体上设置气囊，以气囊作为束腰带使用时的支撑，并在气囊上设置凸出的多个气腔，提供塑形功能，相对于钢骨作为支撑的束腰带，重量更轻，且不会产生金属疲劳，可靠性高。
应当理解的是，本实用新型的应用不限于上述的举例，对本领域普通技术人员来说，可以根据上述说明加以改进或变换，所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。
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