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	（21）申请号 CN202020256478.1

（22）申请日 20200304

（73）专利权人 [深圳大学]

地址 广东省深圳市南山区南海大道3688号

（72）发明人 [黄海明, 卓煜凡]

（74）专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事务所（普通合伙）

      代理人 [朱阳波, 王永文]
	

	（54）实用新型名称
     一种多气囊型束腰带
	


	（57）摘要
     本实用新型公开了一种多气囊型束腰带，包括束腰带本体，设置在所述束腰带本体一端的第一魔术贴以及设置在所述束腰带本体另一端的第二魔术贴，其中，所述第一魔术贴为带毛面贴，所述第二魔术贴为带勾面贴，所述第一魔术贴与所述第二魔术贴的粘贴有效面在所述束腰带本体的不同侧；所述多气囊型束腰带还包括设置在所述束腰带本体中部的多个独立气囊，本实用新型中，以分别独立设置的气囊作为束腰带使用时的支撑，相对于钢骨作为支撑的束腰带，重量更轻，且不会产生金属疲劳，可靠性高。
	



	权 利 要 求 书


1.一种多气囊型束腰带，其特征在于，所述多气囊型束腰带包括：束腰带本体，设置在所述束腰带本体一端的第一魔术贴以及设置在所述束腰带本体另一端的第二魔术贴，其中，所述第一魔术贴为带毛面贴，所述第二魔术贴为带勾面贴，所述第一魔术贴与所述第二魔术贴的粘贴有效面在所述束腰带本体的不同侧；所述多气囊型束腰带还包括设置在所述束腰带本体中部的多个独立气囊。
2.根据权利要求1所述的多气囊型束腰带，其特征在于，所述多气囊型束腰带还包括气管自锁接口，各个所述气囊分别连接有独立的气管，各个所述气囊通过所述气管分别与气管自锁接口连接。
3.根据权利要求2所述的多气囊型束腰带，其特征在于，所述气管自锁接口连接有气压调节器，所述气压调节器用于通过各个所述气管向各个所述气囊内充气或抽气以调节各个所述气囊内的气压。
4.根据权利要求1所述的多气囊型束腰带，其特征在于，各个所述气囊之间的间距相等。
5.根据权利要求1所述的多气囊型束腰带，其特征在于，所述束腰带本体为长条形，所述第一魔术贴和所述第二魔术贴位于所述束腰带本体长边的两端。
6.根据权利要求5所述的多气囊型束腰带，其特征在于，所述气囊为长条形，各个所述气囊互相平行设置。
7.根据权利要求6所述的多气囊型束腰带，其特征在于，所述气囊的长边与所述束腰带本体的长边垂直。
8.根据权利要求1所述的多气囊型束腰带，其特征在于，各个所述气囊位于所述束腰带本体的同一侧。


	说 明 书


一种多气囊型束腰带
技术领域
本实用新型涉及束腰带技术领域，尤其涉及一种多气囊型束腰带。
背景技术
束腰带是常见的健身运动器材，当前市面上的束腰带多以可定型钢骨为支撑部件，而这种产品的缺陷在于支撑定型用的钢骨在重量上会带来较大的身体负担，且在多次使用后会出现金属疲劳，失去定型功能，发生断裂、生锈问题。
因此，现有技术还有待改进和发展。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述缺陷，提供一种气囊型束腰带，旨在解决现有技术中束腰带采用钢骨作为支撑部件而导致的重量重、可靠性低的问题。
本实用新型的技术方案如下：
一种气囊型束腰带，其中，所述多气囊型束腰带包括：束腰带本体，设置在所述束腰带本体一端的第一魔术贴以及设置在所述束腰带本体另一端的第二魔术贴，其中，所述第一魔术贴为带毛面贴，所述第二魔术贴为带勾面贴，所述第一魔术贴与所述第二魔术贴的粘贴有效面在所述束腰带本体的不同侧；所述多气囊型束腰带还包括设置在所述束腰带本体中部的多个独立气囊。
所述的多气囊型束腰带，其中，所述多气囊型束腰带还包括气管自锁接口，各个所述气囊分别连接有独立的气管，各个所述气囊通过所述气管分别与气管自锁接口连接。
所述的多气囊型束腰带，其中，所述气管自锁接口连接有气压调节器，所述气压调节器用于通过各个所述气管向各个所述气囊内充气或抽气以调节各个所述气囊内的气压。
所述的多气囊型束腰带，其中，各个所述气囊之间的间距相等。
所述的多气囊型束腰带，其中，所述束腰带本体为长条形，所述第一魔术贴和所述第二魔术贴位于所述束腰带本体长边的两端。
所述的多气囊型束腰带，其中，所述气囊为长条形，各个所述气囊互相平行设置。
所述的多气囊型束腰带，其中，所述气囊的长边与所述束腰带本体的长边垂直。
所述的多气囊型束腰带，其中，各个所述气囊位于所述束腰带本体的同一侧。
本实用新型的技术效果：本实用新型提供的束腰带，在束腰带本体上设置多个气囊，以分别独立设置的气囊作为束腰带使用时的支撑，相对于钢骨作为支撑的束腰带，重量更轻，且不会产生金属疲劳，可靠性高。
附图说明
图1是本实用新型提供的多气囊型束腰带的整体结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚、明确，以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。
请参阅图1，图1是本实用新型提供的一种气囊型束腰带的整体结构图。
如图1所示，本实用新型提供的一种多气囊型束腰带包括束腰带本体100，所述束腰带本体100的一端设置有第一魔术贴110，另一端设置有第二魔术贴120，具体地，魔术贴是常见的连接件，包括带毛面贴和带勾面贴，带毛面贴和带勾面贴接触并按紧后能够连接在一起，在本实施例中，所述第一魔术贴110为带毛面贴，所述第二魔术贴120为带勾面贴，所述第一魔术贴110与所述第二魔术贴120分别设置在所述束腰带本体100的两端，所述第一魔术贴110与所述第二魔术贴120的粘贴有效面，即接触后能够产生粘贴力的面，位于所述束腰带本体100的不同侧，这样，当用户使用所述多气囊型束腰带，将其围绕在腰上时，所述第一魔术贴110与所述第二魔术贴120的粘贴有效面能够重合并接触，将所述束腰带本体100的两端连接起来，使得所述多气囊型束腰带能够固定在用户的腰部。
所述多气囊型束腰带还包括设置在所述束腰带本体中部的多个独立气囊130，所述气囊130内充气后产生压力，在所述多气囊型束腰带围绕在腰部后，所述气囊130内的气体能够向腰部产生压力，同时由于气囊130的体积一定，当所述气囊130内充有气体时，能够支撑所述束腰带本体100，在用户进行弯腰等动作时，所述气囊型束腰带也不易产生变形，保证了束腰带的塑形作用。很明显地，本实施例提供的多气囊型束腰带，使用气囊作为束腰带的支撑，重量更轻，也不存在金属疲劳的缺点，可靠性更高。
所述多气囊型束腰带还包括气管自锁接口150，各个所述气囊130分别连接有独立的气管140，即，所述充气管140与所述气囊130一一对应，各个所述气囊130通过对应的所述气管140分别与所述气管自锁接口150连接，这样，各个所述气囊130中的气体不易泄露，保持了各个所述气囊130内部的气压稳定，而由于各个所述气管140独立，互不连通，因此，可以通过所述气管自锁接口150分别向所述各个气囊130内充气或放气，调节各个所述气囊130内的气压。当用户需要使用所述多气囊型束腰带进行塑形时，可以从所述气管自锁接口150处通过所述气管140向各个所述气囊130内充气，在所述气囊130内的气压达到需求时不再充气，所述气管自锁接口150的自锁功能使得所述气囊130能够保持一定的气压，在用户使用完毕后，可以打开所述气管自锁接口150放气，所述气囊130内的气体会通过所述气管140排出，在所述气囊130内的气体排出后，所述气囊130的体积变小，所述多气囊型束腰带可以被卷成更小的形状，有利于所述多气囊型束腰带的收纳。
所述束腰带本体100为长条形，所述第一魔术贴110和所述第二魔术贴120位于所述束腰带本体100长边的两端，使得所述束腰带本体100可以围绕在腰部，所述气囊130也为长条形，且，各个所述气囊130互相平行设置，使得在所述多气囊型束腰带围绕在腰部产生塑形作用时，用户的腰部受到的压力更均匀。所述气囊130的长边与所述束腰带本体100的长边垂直，这样，当所述多气囊型束腰带围绕在腰上时，各个所述气囊130均为竖向(与用户身体站立方向一致)，为所述多气囊型束腰带提供竖直方向上的支撑。在一种可能的实现方式中，各个所述气囊130之间的间距相等，进一步使得所述多气囊型束腰带向腰部施加的压力更均匀。
在一种可能的实现方式中，各个所述气囊130均位于所述束腰带本体100的同一侧，优选地，所述束腰带本体100用于紧贴腰部的一侧(为了便于描述，后面成为内侧)可以采用棉质等透气亲肤的材料，在紧贴皮肤时的使用杠更好，而各个所述气囊130均位于所述束腰带本体100的内侧，这样，当所述多气囊型束腰带围绕在腰上并收紧时，各个所述气囊130可以直接地对腰部产生压力，提供塑形作用。
对于不同体型以及不同塑形需求的用户来说，在使用束腰带时，对于束腰带对腰部产生的压力的要求不同，为了满足不同体型、不同塑形需求的用户，本实施例提供的所述多气囊型束腰带还包括气压调节器(图中未示出)，所述气压调节器与所述气管自锁接口150连接，所述气压调节器用于通过各个所述气管140向各个所述气囊130内充气或抽气以调节各个所述气囊130内的气压，由于各个所述气管140独立设置，因此，所述气压调节器可以分别通过各个所述气管140独立地调节各个所述气囊130内的气压，这样，可以根据用户的实际需求将各个所述气囊130内的气压调节至用户满意的大小。
在另一种可能的实现方式中，所述气压调节器还可以连接有遥控器，所述遥控器与所述气压调节器可以为有线连接或无线连接，如蓝牙、无线局域网连接等，所述遥控器用于控制所述气压调节器调节各个所述气囊130内的气压，这样，用户在使用所述气囊型束腰带时，可以根据实际需要通过所述遥控器控制所述其他调节器向各个所述气囊130内充气或放气，而不需要手动进行充气或放气的操作，更加方便。
综上所述，本实用新型提供的一种多气囊型束腰带，在束腰带本体上设置多个气囊，以分别独立设置的气囊作为束腰带使用时的支撑，相对于钢骨作为支撑的束腰带，重量更轻，且不会产生金属疲劳，可靠性高。
应当理解的是，本实用新型的应用不限于上述的举例，对本领域普通技术人员来说，可以根据上述说明加以改进或变换，所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。
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