34  移栽机送苗装置
34.1成果介绍
本成果介绍了申请涉及农业机械技术领域，是一种移栽机送苗装置，其包括送苗装置架体、输苗链架装置、棘齿式步进驱动装置，送苗装置架体包括左链架侧板和右链架侧板，左链架侧板、右链架侧板之间设有不少于一组的输苗链架装置，输苗链架装置包括主动链轮轴、被动链轮轴。
34.2成果亮点
本成果申请结构合理而紧凑，使用方便，其锁定装置能够锁定送苗棘轮，使输苗链带取苗时停止移动，取苗结束后送苗棘轮解除锁定并使输苗链带按单元步长作步进式移动，当需要实现对第二苗盘取苗时，棘轮凸台配合棘爪驱动装置使输苗链带移动两倍单元步长，使得取苗装置能够跨越两相邻苗盘的边沿间隙实现取苗，具有可靠性高、省力、简便、高效的特点。
34.3应用前景
人工送苗作业效率不高，机械化效益较低，不适应高速移栽，很难达到现代农业规模化生产的目标。近年来随着农业结构的调整和生活水平的提高，人们对粮食的需求量与日俱增。移栽机送苗装置有减少幼苗损失率，移栽精度高，实际作业过程中操作方便等优点。
34.4产生效益
育苗移栽具有缩短作物生育期、提高土地复种指数等作用，是显著提高作物单产的有效途径之一。本发明拥有较高的自适应性能和通用性，具有可靠性高、省力、简便、高效的特点，可以推广规范化移栽种植，促进集约化机械化生产。
34.5转化方式
本科技成果支持技术转让、，服务等多种方式，有针对性进行指导转化。

